***04 PŘÍLOHY***

***IBU PRAVIDEL SOUTĚŽÍ A ZÁVODŮ***

Pravidla IBU pro soutěže a závody byla přijata Kongresem 1998 a doplněna Kongresy v letech 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 a 2016.

***PŘÍLOHY***

## IBU PŘÍLOHA A

 ***04 MATERIÁLOVÝ KATALOG***

##### 3.1.7 Střelivo

###### 3.1.7.1 Požadované vlastnosti

Smí být použito pouze střelivo mezinárodního standartu 5,6 mm (.22 inch long rifle) s okrajovým zápalem a je zakázáno nosit na závodiště střelivo, které není v souladu s těmito pravidly. Střely musí být zhotoveny z homogenní látky, olova nebo podobně měkkého materiálu jako je slitina olova. Hmotnost kulky nesmí převýšit 2,75 gramu a nesmí být menší než 2,55 gramu.

**3.1.7.2 Úsťová rychlost**

Úsťová rychlost nesmí přesáhnout 360 m/s, měřeno 1 m od ústí hlavně.

###### 3.1.7.3 Nárazový impuls

Náraz střely vypálené ze vzdálenosti 50 m nesmí přesáhnout 0,9 N/s (=0,09 kgm/s) s maximální tolerancí11 % t.j. 0,099 N/s. To znamená, že maximální povolený impuls je 1,0 N/s (=0,1 kgm/s).

**3.1.8 Obal na zbraň:**

 Obal zbraně musí mít průhledné okno o rozměrech minimálně 15x15cm, které zajistí jasnou viditelnost závěru.

**OBRÁZEK 1**

**BIATLONOVÁ ZBRAŇ**

PAŽBA

PŘEDPAŽBÍ

ZABUDOVANÝ

DRŽÁK PRO

ZÁSOBNÍKY

(

MŮŽE BÝT UMÍSTĚN

I V PAŽBĚ)

ZARÁŽKA RUKY A

KONCOVKA PRO

STŘELECKÝ ŘEMEN

PROFILOVANÁ

OPĚRKA PRSTU

MOŽNÝ VÝŘEZ PRO

VLOŽENÍ ZÁSOBNÍKU

**OBRÁZEK 3**

**NORMOVANÉ ROZMĚRY PAPÍROVÉHO TERČE**

min 1200 mm

 mm

160

320

 mm

1

10

 mm

 mm

115

40

 mm

 mm

45

160

 mm

min 220 mm

ČÁRA

TEČKOVANÁ

**OBRÁZEK 4**

**PŘÍKLAD VĚTRNÉHO PRAPORKU**

400

 mm

 mm

100

VOLNÉ OTÁČENÍ

VOLNÉ OTÁČENÍ

MAXIMÁLNÍ

HMOTNOST

5

 g

**OBRÁZEK 2**

**NORMOVANÉ ROZMĚRY KOVOVÝCH TERČŮ**

OTVOR

TERČE

VLEŽE

OTVOR

TERČE

VSTOJE

115

 mm

 mm

115

 mm

45

)

 mm (min) – 1350 mm (max

1170

 mm

155

310

 až

320

 mm

155

 to

160

 mm

215

 – 260 mm